ВВЕДЕНИЕ
В принятых ХХУП съездом КПСС "Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 19Ш-1990 годы и на период до 2000 года" указывается, что ускорение научно-технического прогресса - главный рычаг повышения эффективности производства. На современном этапе большое значение приобретает повышение эффективности функционирования систем человек-машина (СЧН), к которым относятся, в частности все без исключения автоматизированные системы управления, чей удельный вес в общественном производстве резко возрастает в результате научно-технического прогресса [1].
Шрокое применение СЧМ существенно изменило характер взаимодействия человека с техникой. Изменилась психологическая структура труда - все большую роль в нем выполняют процессы восприятия и переработки информации, принятия ответственных решений в условиях дефицита времени. К тому же прослеживается тенденция по дальнейшему совершенствованию условий труда, распространению технически вооруженных операторских профессий [.
От эффективности, точности, надежности одного человека нередко зависит работа большого производственного комплекса, что особенно важно в связи с дальнейшим развитием атомной и тепловой энергетики автомобильного и железнодорожного транспорта, авиации и других ответственных производств и сфер деятельности. Поэтому необходимо еще большее внимание уделять конкретным практическим вопросам повышения эффективности, надежности, безопасности труда оператора и диспетчеров, совершенствования методов психологического анализа структуры их
-6-
деятельности. Имеет место возрастающее значение "человечес-  кого фактора" - совокупности психологических особенностей взаимодействия человека с другими людьми и машинами в процессе труда, выбора и успешного освоения профессии 23. Особенно важен учет человеческого фактора при разработке систем управления,                                                                                     
Сформулированная задача имеет двухуровневую структуру. Подзадачи верхнего уровня заключаются в обеспечении наибольшего соответствия индивидуальных особенностей личности технической структуре конкретной СЧМ и решаются методами инженерной психологии 89. Однако нельзя быть уверенным, что отобранные методами инженерной психологии операторы во всех возможных оперативных ситуациях обеспечат оптимальную эффективность функционирования СЧМ. Поэтому необходимо контролировать качество деятельности оператора с целью прогнозирования работоспособности, предсказания возможного срыва и, в конечном итоге, возможности корректировать качество функционирования оператора. Подобные задачи решаются на нижнем уровне учета "человеческого фактора" в СЧМ.
При общей пригодности человека к решению конкретных оперативных задач, о чем делается вывод на первом этапе учета "человеческого фактора" в СЧМ, способность к их выполнению зависит от текущего функционального состояния (ФС) человека-оператора. В 52 предполагается использовать в качестве интегрального показателя ФС эффективность деятельности. В 48 говорится, что "главным критерием, на основании которого можно судить об изменении ФС, является снижение или повышение эффективности выполнения отдельных трудовых операций или всего трудового процесса". Такой способ оценки ФС, безусловно,
полезен для практики, так как позволяет предотвратить развитие у человека недопустимых ФС, за пределами которых пребывание человека недопустимо с точки зрения его безопасности 35. Вместе с тем способ не обладает высокой чувствительностью и применим для выявления грубых изменений в ФС.  К тому же у приведенного выше подхода практически отсутствует прогностическая способность, поскольку первичным является возможность предсказания эффективности С4М из текущего ФС, а не наоборот, когда по измеренной эффективности СЧМ судят о возникшем ФС. Последнее может иметь лишь исследовательскую ценность.  Кроме того, одинаковый уровень эффективности деятельности оператора может быть достигнут за счет неодинаковых уровней энергетических затрат, что говорит о значительной относительности метода оценки ФС по эффективности деятельности. Выше изложенное показывает необходимость поиска коррелятов между физиологическими '. параметрами, измеряемыми у оператора, и его текущим ФС, что 5~ позволит по измеренным значениям физиологических параметров объективно судить о текущем ФС оператора, а затем и прогнозировать эффективность выполнения им операторских функций.
Кроме требования адекватно отражать текущее ФС, использующие его оценки, информационные физиологические параметры должны удовлетворять ряду требований. Поскольку ФС человека-оператора в процессе выполнения им рабочих функций достаточно изменчиво, то используемые для его оценки параметры должны обладать необходимым быстродействием как при регистрации, так и при интерпретации. Условие оперативности получения информации можно удовлетворить применяя для оценки ФС электрофизиологические параметры,  которые достаточно легко регистрируются и поддаются компьютерной обработке в реальном масштабе
времени, что резко повышает быстродействие таких систем.
Поскольку у человека регистрирую   . определенные параметры с помощью технических устройств, имеет место взаимодействие человек-техническая среда. Это взаимодействие следует рассматривать как систему, представляющую собой совокупность биологических и технических элементов,  связанных в едином контуре управления и обработки информации 18. Подобные системы получили название биотехнических (ВТС). Построение оптимальных систем оценки ФС оператора возможно только на основе теории БТС, поскольку при необходимости обнаружения не патологических изменений организма решающую роль приобретает бионический аспект. В частности, утомление по своей биологической сущно-сти является нормальным физиологическим процессом, выполняющим определенную защитную роль в организме, предохраняя его отдельные физиологические системы и органы от повреждения 75. Таким образом, не учитывая адаптационных свойств физиологических систем человека-оператора, в особенности тех, параметры которых служат информативными для технической части БТС, невоз' можно правильно идентифицировать его текущее ФС. Преимущество подхода к созданию методов и средств оценки ФС оператора, базирующегося на применении теории БТС, заключается в сочетании :i положительных, с точки зрения поставленной цели,  качеств техни ческой и биологической частей системы при взаимной компенсации их недостатков.                                                                               
Целью настоящей работы является разработка биотехнической системы оценки функционального состояния человека-оператора по электрофизиологическим параметрам.
Поставленная цель может быть достигнута последовательным решением следующих задач. Первой проблемной задачей является
анализ существующих методов оценки ФС оператора для выбора конкретных электрофизиологических параметров, применяемых в рассматриваемой БТС.                                                 
Первая часть данной задачи заключалась в определении не-обходимого количества информационных параметров. Данные о гетерогенности системы активации 50, а также рассмотрение экстенсивной характеристики ФС в качестве главной 31 позволяют говорить об отсутствии интегральных физиологических по- казателей ФС. Поэтому адекватную оценку ФС возможно получить, используя комплекс объективных физиологических реакций, из которых наиболее важными являются электроэнцефалограмма   (ЭЭГ), кожногальваиическая реакция (КГР) и электрокардиограмма OKГ). Из-за сложности интерпретации перечисленных выше аналоговых кривых, в особенности это касается ЭЭГ, в системе оперативной оценки ФС они не могут быть использованы полностью.  Исключая из рассмотрения параметры ЭЭГ, приходим к необходимости для оценки ФС регистрировать и совместно обрабатывать параметры сердечного ритма и электродермальной активности ЭДА).          ""'-'
Второй частью задачи выбора исходной информации является определение характеристик ЭКГ и ЭДА, наилушим образом  соответствующих в целям оперативной оценки ФС человека-оператора. На основании анализа большого количества литературных данных в качестве характеристики ЭКГ удобно выбрать последовательность длительностей R~R. интервалов, а в качестве характеристики ЭДА - электрокожное сопротивление (ЭКС) точек акупунктуры (ТА) Выбор этих характеристик обосновывается:
- высокой информативностью ЭКС ТА и показателей разброса длительностей R-R.  интервала для оценки нервно-психической напряженности;
- адекватностью метрологического обеспечения, используемого для регистрации вышеуказанных параметров;
-возможностью автоматизации съема этих параметров, а также их обработки в реальном масштабе времени с автоматическим принятием решения.                           
Как указывалось выше, динамичность ФС человека-оператора накладывает требования на скорость переработки информации, по которой принимается решение о текущем ФС 34 .  С другой стороны, показано, что адекватную оценку ФС можно получить лишь при учете достаточного количества основных физиологических реакций. Разрешить противоречие между большим объемом перерабатываемой информации и малым временем обработки данных возможно на пути создания компьютерной диагностической системы. Кроме того, в системах оценки ФС, содержащих компьютер, легко соблюсти методологический принцип взаимной адаптации человека и машины в системах управления 28 Где одним преимуществом применения в контуре контроля ФС оператора является возможность быстрой настройки таких систем на любой вид операторской деятельности, поскольку оценка ФС по интенсивности может производиться лишь в пределах каждого вида или типа деятельности 52, что позволяет создать достаточно универсальную автоматизированную систему оценки ФС человека-оператора.    
Дяя создания компьютерной системы необходимо решение двух основных задач: разработать комплекс технических средств (КТС) и программное обеспечение (ПО). В свою очередь разработка КТС предполагает, во-первых, выбор оптимальной конфигурации стандартных вычислительных средств, в чем заключается вторая проблемная задача представляемой работы.  Во-вторых,  создание специализированных элементов технической структуры, ориентирован-
них на решение конкретной задачи, что составляет третью проблемную задачу диссертации. В нашем случае КТС      должно обеспечивать необходимую точность и быстродействие производимых измерений, аппаратное решение ряда математических аспектов измерения ЭКС ТА, предварительную обработку последовательностей R-R интервалов, легкую возможность использования полученных
данных в машинной обработке, а также иметь достаточные вычислительные ресурсы для реализации необходимого ПО.
Четвертой проблемной задачей является разработка программного обеспечения компьютерной системы, с помощью которого ей придаются необходимые свойства. Главными требованиями при создании ПО являются универсальность и возможность расширения функциональных возможностей. Ядро ПО составляют реализованные на алгоритмическом языке математические методы интерпретации регистрируемых данных и понятия в соответствии с ними решения. Это обуславливает необходимость выбора соответствующего математического аппарата и обоснование параметров выбранной модели, что составляет пятую проблемную задачу.
В результате лабораторного эксперимента методами спектрального анализа изучена сложная структура вариативности сердечного ритма. Показана тесная связь между различными ее компонентами и отделами вегетативной нервной системы, что свидетельствует о перспективности применения результатов спектрального анализа последовательности длительностей R-R  интервалов для оценки ФС человека-оператора. Неполнота и противоречивость в показаниях спектрального анализа делает актуальным поиск нового математического метода интерпретации длительности R-R интервалов,  который исключал указанные недостатки. Таким новым методом, примененным совместно со спектральным ан£
лизом R-R, интервалов, является метод электропунктурной диагностики, предложенный в работе. Его математическим аппаратом является статистическое моделирование, позволяющее получить и адаптировать для различных видов операторской деятельности модель "условная норма"„ В данной модели, характеризующей значения ЭКС ТА в различных ФС, используют методы теории распознавания образов для идентификации конкретного ФС.   
Важнейшим принципом построения БТС является принцип адекватности, требующий согласования информационных параметров технических элементов БТС и поведенческих характеристик биообъекта 9. Поэтому еще одной проблемной задачей является подтверждение адекватности синтезированной БТС, для чего разработана методика проведения эксперимента, позволяющая установить соответствие между моделируемыми ФС и значениями информационных параметров, применяющихся для его оценки. В процессе проведения экспериментальных исследований были выработаны методические рекомендации по оценке ФС человека-оператора в рамках разработанной БТС, в чем заключалась еще одна проблемная задача диссертации.
Весь материал диссертации изложен в четырех главах.
В первой главе анализируются возможности совершенствования технических средств и методов измерения физиологических показателей для оценки ФС оператора. Показана целесообразность при оценке ФС человека-оператора учитывать комплекс объективных физиологических реакций, т.е. техническая система, направленная на оценку ФС, должна предусматривать многомерность.
Рассматривается состояние существующих систем оценки ФС, построенных на принципах многомерности, оценивается действительная область их применения. Показано, что рассмотренные систе-
мы построены без соблюдения основных принципов терии биотехнических систем, что приводит,  с одной стороны,  к значительному изменению свойств биообъекта под влиянием технических средств диагностики, с другой - к использованию низкоинформативных характеристик функциональных систем организма. Применяемые совокупности информативных параметров не позволяют устранить неоднозначность между значениями показателей функционирования организма и его реальным ФС, т.е. существуют ряд факторов, которые аналогично влияют на эти показатели. К тому же необходимость получения оперативной оценки ФС ограничивает применение наиболее информативных диагностических процедур из-за их чрезмерной длительности или создания специальных условий, неприхемлемых при оценке ФС на конкретном рабочем месте Поэтому поиск комплекса методов и показателей оценки текущего ФС в условиях реальной операторской деятельности яв-
ляется актуальной задачей.
Преодолеть указанные трудности в оценке ФС возможно, создав компьютерную систему, исполъзукицую в качестве информационных параметров спектральные характеристики вариативности сердечного ритма и измеренные значения ЭКС ТА. Причем анализ ФС должен производиться по всему комплексу информационных параметров, что повысит достоверность и качество оценки.  Объективным подтверждением подобного выбора служит ряд факторов. Во-первых, вышеназванные параметры отражают состояния объектив ных физиологических, наиболее часто используемых при оценке ФС. Во-вторых, доказана специфичность реагирования различных компонент вариаций сердечного ритма на рабочую нагрузку 17 а эти компоненты наиболее полно выражаются через спектральное представление последовательности длительностей R-R   интерва-
лов. В-третьих, информация с ТА способна отражать состояние различных функциональных систем организма, что придает оценке ФС, полученной на основе этой информации, необходимую комплексность. Кроме этого, информация, регистрируемая с ТА, носит опережающий характер, т.е. по ней имеется возможность оперативного прогнозирования ФС. ЭКС ТА,  являясь особым случаем КГР, может служить качественным индикатором психоэмоциональной напряженности оператора.  .
Во второй главе приводится техническая реализация БТС   б. оценки ФС человека-оператора по электрофизиологическим характеристикам. Проведено обоснование с позиций теории БТС структурной схемы разрабатываемой системы.  Целям оценки ФС оператора в полной мере удовлетворяет структурная схема, характерная для БТС медицинского назначения, предусматривающая получение информации по двух каналам   измерений. Наличие двух каналов объясняется тем, что методы и технические средства получения информации о §С по ЭКС ТА принципиально отличаются от аналогичных методов и средств с использованием вариативности сердечного ритма.
Показано, что разработка технической структуры КГС оценки ФС, использующей в своем контуре ЭВМ, представляет собой создание специализированной информационно-вычислительной системы (СИВС). Адаптацию СЙВС конкретным задачам необходимо проводить на основании иерархического подхода последовательнык решением следующих задач:
-  аппаратной реализации функций сбора, первичной и вторичной обработки информации;                                                              ^
-  созданием специализированного программного обеспечения. Первая задача разбивается на две подзадачи:       ~       .   .  , ч
-  выбор унифицированных средств вычислительной техники, способных реализовать необходимое ПО, и средств связи с периферийными устройствами, обеспечивающими необходимый характер обмена информацией;
-  разработка недостающих структурных элементов, позволяющих придать системе специфические свойства.
В состав унифицированных технических средств разрабатываемой КТО входят: мини-ЭВМ СМ-4 оптимальной конфигурации, крейт КАМАК, содержащий минимальную совокупность блоков, необходимую для обеспечения заданного характера обмена информацией между периферийными устройствами и процессором, а также датчик пульса ПП-60 и стандартные электроды для измерения ЭКС ТА.
Для связи датчиков и крейта КАМАК из условия соблюдения основных принципов теории БТС потребовалась разработка оригинальных технических устройств. По каналу регистрации длительностей R-R   интервалов был разработан структурный элемент, позволяющий в непосредственно цифровой форме получать значе-~ ние длительности текущего R-R интервала. Необходимость значительного сокращения объема информации по этому каналу потребовала создания периферийного устройства, вычитающего из общей последовательности детерминированную составляющую. По каналу измерения ЭКС ТА при создании необходимого периферийного устройства был реализован метрологически и бионически обоснованный алгоритм получения информации, позволяющий сочетать преимущества активных методов измерения с пассивными. Выходом данного периферийного устройства служит аналоговое значение напряжения, преобразуемое в блоке аналогово-цифрово-го преобразования крейта ШШАК.
Задачи верхнего уровня иерархии возложены на ПО системы,
в зависимости от структуры которого СИВС, а следовательно, и-БТС приобретает желаемые свойства. Созданная на принципах модульности ПО имеет пять подсистем: 
-  управления;
-  сбора и контроля физиологической информации;
-  ведения информационных файлов; 
-  математической обработки физиологической информации;
-  отображения измерений и результатов их статистической  обработки и оценки.                                                              
Программное обеспечение СИВС реализует следующие функции:
-  управляет процессом измерения и регистрации в оперативной памяти информационных параметров в режиме реального времени и последующей выгрузкой данных измерения на магнитные диски
-  контролирует измеренные значения на отклонение от заданного интервала изменения параметров, а также выявляет аномальные измерения по совокупности измерений;
-  осуществляет математическую обработку информационных параметров и оценку на их основе ФС оператора;
-  представляет оператору ЭВМ данные о ходе процесса измерения и регистрации, результатах контроля и ходе вычислений;
-  представляет исследователю результаты измерения, расчета статистических характеристик по проведенным измерениям и полученную оценку ФС оператора;     
-  создает файлы информационных параметров на магнитных носителях, идентифицирует их и перезаписывает для длительного хранения;
-  переименовывает выбранные файлы и передает их на статистическую обработку.
Разработанная ВГС может быть использована для контроля
за психофизиологическим состоянием человека-оператора в современных сложных технических системах.                               -   --
В третьей главе рассматривается вопрос выбора необходимого математического аппарата обработки измеряемых параметров  • для получения диагностической информации и оценки текущего ФС оператора» Для диагностической интерпретации последовательности длительностей R-R   интервалов предложен модифицированный15 метод спектрального анализа с вычитанием тренда. Это позволило удалить из спектральной картины превалирующий низкочастотный пик, обусловленный детерминированной составляющей частоты      ? пульса, и тем самым получить новые информативные признаки в   -высокочастотной части спектра, имеющие важное значение при оценке ФС оператора, в частности, как индикатор нервно-эмоционального напряжения.   й««>шч                       ......
Для использования оценки ФС оператора измеренных значений ЭКС ТА была построена статистическая модель, характеризующая изменение ЭКС ТА в условно нормальном состоянии ("условная норма"). Характеристиками модели служат параметры многомерного нормального закона распределения ЭКС ТА, используемых для диагностики в состоянии оперативного покоя. Предусмотрена возможность настройки модели на конкретный операторский контингент методами стохастической аппроксимации, что придает процедуре формирования модели адаптивные свойства. Кроме того, в качестве одного из параметров модели "условная норма0 приме-* няется пороговое значение решающего правила, которым являет-^ ся критерий Фишера- Снедекора, что позволяет дифференцировать требования к различным видам операторской деятельности в зависимости от ответственности выполняемых оператором функций.
Приведены два способа использования модели "условная
норма". Первый из них не требует предварительной подстройки системы под конкретный вид операторской деятельности и дает решение, которое может быть использовано лишь квалифицированным специалистом рефлексотерапевтом.  Этот способ менее эффективен, чем второй, но может быть использован в медицине. Второй способ требует адаптации модели "условная норма" к конкретной операторской деятельности и предусматривает два этапа: на первом - модель дообучается и поэтому система функционирует с пониженной эффективностью, на втором - система достигает оптимального уровня эффективности. Предусмотрено значительное сокращение размерности модели "условная норма" на этапе оптимального функционирования.
Четвертая глава посвящена вопросам проверки адекватности БТС оценки ФС человека-оператора. Для этого проведены исследования спектральных характеристик вариативности сердечного ритма и динамики значений ЭКС ТА при моделировании физической и, нервноэмоциональной напряженности у человека-оператора. Для моделирования нервно-эмоциональной нагрузки использовалась автоматизированная корректурная проба "Кольца Ландольта" реализованная на микро-ЭВМ "Искра-12Ьб". Дозированная физическая нагрузка моделировалась с помощью велоэргометра.
Анализ спектральной плотности при вычитании тренда показал, что данная процедура повышает диагностические возможно»/ сти спектрального анализа за счет возможности количественной оценки высокочастотных составляющих спектра. Предложенная методика спектрального анализа позволила выделить две стабильные компоненты в спектре:  сосудистую и дыхательную аритмию. В состоянии оперативного покоя основная часть спектральной плотности обусловлена сосудистой аритмией, при умственной на-
грузке спектральная плотность распределена между двумя указанными выше частотными диапазонами примерно поровну, а при физической нагрузке преобладает дыхательная аритмия. Тем самым по характеру распределения спектральной плотности по частотным диапазонам можно судить о виде нагрузки,  вызвавшей данное ФС.
Для оценки информативности метода электропунктурной диагностики проводилось:
-  попарное сравнение параметрическими и непараметрическими критериями измеренных значений ЭКС ТА в смоделированных состояниях;
-  выделение методом Барабаша наиболее информативных подмножеств ТА для распознавания различных пар состояний и про вер-ка эффективности диагностического алгоритма.
В результате выделен ряд ТА, специфично peaгирующих на разные типы рабочих нагрузок. Доказано принципиальное отличие изменений ЭКС в ТА от простой кожно-гальванической реакции. При исследовании эффективности применяемых диагностических алгоритмов показана возможность сокращения размерности исходной модели до двух-шести ТА. При этом вероятность верной классификации не была ниже 0,8.
При анализе взаимозависимости двух каналов поступления  информации БТС сделан вывод о функциональной зависимости параметров разброса распределения длительностей R-R   интервалов и измеренных значений ЭКС ТА, что характерно лишь для состояни оперативного покоя,
В процессе разработки ВТС по-новому были решены следующие задачи:
-  выбор в качестве информационных параметров БТС оценки ФС
оператора ЭКС ТА совместно со спектральными характеристиками вариативности сердечного ритма;
-  интерпретация последовательности длительностей R-R   интервалов модифицированным методом спектрального анализа с вычета-нием тренда и аппаратные средства реализации текущего вычитания тренда из исходной последовательности;
-  исходя из бионических принципов предложен метод измерения ЭКС ТА, сочетающий в себе преимущества активных и пассивных методов получения информации, пригодный для использования в ЬТС оценки ФС оператора;
-  предложены адаптивная асимптотически сходящаяся процедура генерации статистической модели "условная норма", описывающая динамику ЭКС ТА в состоянии оперативного покоя, и сама модель;
-  предложены варианты использования модели "условная норма", для оценки ФС и диагностики патологических состояний;
-  обоснован подход к проектированию технической структуры компьютерных ВТС оценки ФС оператора как к созданию специализированных информационно-вычислительных систем на иерархическом принципе;
- разработано специализированное программное обеспечение компьютерной БТС;                                ,
-  при исследовании адекватности разработанной ВТС моделирование нервно-эмоциональной нагрузки осуществлялось с помощью микро-ЭВМ "McKpa-I2D6".
Практическая ценность диссертационной работы заключается в следующем. Разработана БТС оценки ФС человека-оператора, базирующаяся на оригинальных методах интерпретации электрокардиограммы и параметров электродермальной активности. Система реализована на основе мини-ЭВМ СМ-4 оптимальной конфигурации 
и специализированных периферийных устройств. Проведенные экспериментальные исследования БТС подтвердили целесообразность совместного использования двух различных физиологических реакций для оценки ФС человека, показали высокую достоверность определения типа нагрузки,вызвавшей данное состояние человеческого организма. Таким образом:
-  физиология операторской деятельности получила в свой арсенал новый высокоточный аппарат оценки ФС оператора, способный распознавать причину возникновения данного состояния;
-  повысились качество и информативность метода оценки ФС за счет применения совместно параметров ЭДА и последовательности R-R   интервалов;                                                                                     :
-  за счет создания компьютерной системы появилась возможность оперативного контроля ФС человека-оператора в реально действующих сложных системах;
-  определены количественные характеристики различных видов напряженности.
Основные положения, выдвигаемые на защиту:
-  подход к оценке функционального состояния оператора с позиций теории биотехнических систем. Обоснование БТС оценки функционального состояния по электрофизиологическим характеристикам человека-оператора;
-  выбор и адаптация математического аппарата, способного оптимальным образом выделять из регистрируемых характеристик информативные признаки, адекватные функциональному состоянию оператора;
-  подход к проектированию технической структуры БТС с позиций создания специализированной информационно-вычислительной
системы (СИВС). Технические средства, придающие СИВС необходимые свойства по качеству регистрации измеряемых параметров и виду их и первичной, и вторичной обработки.  Выбор оптимальной конфигурации вычислительных средств и средств связи с объектом;
-  специализированное программное обеспечениеБТС автоматизированной оценки ФС оператора;
-  методические рекомендации по применению данной БТС в конкретных условиях операторской деятельности;
-  результаты определения основных компонентов вариативности сердечного ритма и их количественные характеристики, а также изменения указанных характеристик при нервно-психическом напряжении.
Апробация электропунктурной диагностики (аналогичной для БTC), реализованной в многоканальной микропроцессорной системе оценки психофизиологических состояний человека "Электроника-Прогноз" проведена в, ряде учреждений Минздава СССР, получены положительные отзывы. Апробация электропунктурной диагностики совместно с характеристиками вариативности сердечного ритма (система "Прогноз-OI) проводится с начала 1965 года по настоящее время на кафедрах ортопедической стоматологии и нервных болезней Калининского Государственного медицинского института. Получены хорошие результаты по оценке уровня пред- и после операционного стресса у стоматологических больных и выявлению церебральных патологий, на данные результаты имеются положительные отзывы.
Система "Электроника-Прогноз", разработанная отделом НЭП КПП в 1983 году, экспонировалась на ВДНХ в 1985 году и была удостоена серебряной модели. Диагностическая система "Пpor-ноз-OI", разработанная отделом МЭГ1 КПИ в 1985 году, экспони-
ровалась на международной выставке медицинской аппаратуры в г.Брно (ЧССР) в 1966 году и была удостоена золотой медали. Автор данной работы входит в коллектив основных разработчиков этих систем.
Основные положения диссертационной работы обсуждались на всесоюзных научных конференциях и семинарах в г.Калинине, 1978г.; Кишиневе,  1982 г.; Таганроге, 1977 г.; Пущине на Оке, 1982г.