Исследование распределения электрического поля при измерении электрокожного сопротивления в точках акупунктуры.

Карпухин В.А., доцент; Ткаченко Е.В., студентка; Косоруков А.Е., ассистент, МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва, РФ, E-mail: vak@mx.bmstu.ru

Подавляющее большинство работ по проблемам рефлексодиагностики опирается на измерение электрических характеристик точек акупунктуры (ТА).  Однако до настоящего времени не известно, какие процессы протекают в ТА при воздействии на них электрическим полем, и в чем причина их особых электрических свойств. В данной работе была сделана попытка теоретического анализа влияния морфологических элементов кожи на особые электрические свойства ТА. Для этого была разработана математическая модель распределения электрического поля в области ТА при измерении ЭКС.
Для исследования была использована плоская модель, представляющая собой сечение руки. В модели измерения ЭКС использовалось два электрода: активный площадью 13 мм2, устанавливаемый непосредственно на ТА, и пассивный площадью 500 мм2, надеваемый на запястье. Напряжение на электроде изменялось во времени по гармоническому закону. Различные слои тканей (костная ткань, мышечная ткань, кожа, сосуды, нервы), а также различные слои кожи и структурные элементы, такие как, нервные рецепторы, сосуды с окружающими их тучными клетками, выводные протоки желез моделировались областями с различной проводимостью и диэлектрической проницаемостью.
Распределение электрического поля вычислялось путем решения уравнения для скалярного потенциала электромагнитного поля
,	(1)
соответствующего уравнениям Максвелла: , ,
, , при отсутствии сторонних ЭДС, свободных зарядов и при пренебрежении влиянием магнитного поля.
Уравнение решалось методом конечных разностей. В качестве условий на границе раздела сред использовалось условие непрерывности протекания тока.
В результате расчета было найдено распределение напряженности электрического поля и плотности тока в области ТА в различные моменты времени. На основе разработанной модели было рассчитано ЭКС ТА для различных случаев расположения и размера активного электрода. Была получена зависимость тока, протекающего в ТА при измерении ЭКС, от времени.