# 
# ACP Material Database File
# 
# (c) 2005 - 2015 by
# ANSYS Switzerland GmbH
# 
# Product: ANSYS Composite PrepPost
# Version: 17.0
# Revision: 23626
# Written: 2015-11-06 06:15:00
# 
db.file_revision=23626
db.material_data.set_unit_system( type='mpa' )
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg', ply_type='regular', E1=121000.0, E2=8600.0, E3=8600.0, G12=4700.0, G31=4700.0, G23=3100.0, nu12=0.27, nu13=0.27, nu23=0.4, rho=1.49e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.0108]},eXt={'DATA': [0.0167]},eYc={'DATA': [-0.0192]},eYt={'DATA': [0.0032]},eZc={'DATA': [-0.0192]},eZt={'DATA': [0.0032]},eSxy={'DATA': [0.012]},eSxz={'DATA': [0.012]},eSyz={'DATA': [0.011]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-1082.0]},Xt={'DATA': [2231.0]},Yc={'DATA': [-100.0]},Yt={'DATA': [29.0]},Zc={'DATA': [-100.0]},Zt={'DATA': [29.0]},Sxy={'DATA': [60.0]},Sxz={'DATA': [60.0]},Syz={'DATA': [32.0]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.35,p_21_neg=0.3,p_22_pos=0.25,p_22_neg=0.25,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='carbon')
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=-4.7e-07,aY=3e-05,aZ=3e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet', ply_type='regular', E1=123340.0, E2=7780.0, E3=7780.0, G12=5000.0, G31=5000.0, G23=3080.0, nu12=0.27, nu13=0.27, nu23=0.42, rho=1.518e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.006]},eXt={'DATA': [0.0143]},eYc={'DATA': [-0.0146]},eYt={'DATA': [0.0026]},eZc={'DATA': [-0.0146]},eZt={'DATA': [0.0026]},eSxy={'DATA': [0.016]},eSxz={'DATA': [0.016]},eSyz={'DATA': [0.012]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-704.0]},Xt={'DATA': [1632.0]},Yc={'DATA': [-68.0]},Yt={'DATA': [34.0]},Zc={'DATA': [-68.0]},Zt={'DATA': [34.0]},Sxy={'DATA': [80.0]},Sxz={'DATA': [80.0]},Syz={'DATA': [55.0]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.35,p_21_neg=0.3,p_22_pos=0.25,p_22_neg=0.25,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='carbon')
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=-4.5e-07,aY=3e-05,aZ=3e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_.larc_constants=compolyx.LarcConstants(fracture_angle_under_compression=53.0,fracture_toughness_ratio=0.35,fracture_toughness_mode_1=0.28,fracture_toughness_mode_2=0.79,thin_ply_thickness_limit=0.7)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon UD (395 GPa) Prepreg', ply_type='regular', E1=209000.0, E2=9450.0, E3=9450.0, G12=5500.0, G31=5500.0, G23=3900.0, nu12=0.27, nu13=0.27, nu23=0.4, rho=1.54e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.0053]},eXt={'DATA': [0.0092]},eYc={'DATA': [-0.0172]},eYt={'DATA': [0.0031]},eSxy={'DATA': [0.016]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-893.0]},Xt={'DATA': [1979.0]},Yc={'DATA': [-139.0]},Yt={'DATA': [26.0]},Zc={'DATA': [-139.0]},Zt={'DATA': [26.0]},Sxy={'DATA': [100.0]},Sxz={'DATA': [100.0]},Syz={'DATA': [50.0]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.35,p_21_neg=0.3,p_22_pos=0.25,p_22_neg=0.25,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='carbon')
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=-4e-07,aY=3e-05,aZ=3e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg', ply_type='woven', E1=61340.0, E2=61340.0, E3=6900.0, G12=19500.0, G31=2700.0, G23=2700.0, nu12=0.04, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=1.42e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.0102]},eXt={'DATA': [0.0126]},eYc={'DATA': [-0.0102]},eYt={'DATA': [0.0126]},eZc={'DATA': [-0.012]},eZt={'DATA': [0.008]},eSxy={'DATA': [0.022]},eSxz={'DATA': [0.019]},eSyz={'DATA': [0.019]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-509.0]},Xt={'DATA': [805.0]},Yc={'DATA': [-509.0]},Yt={'DATA': [805.0]},Zc={'DATA': [-170.0]},Zt={'DATA': [50.0]},Sxy={'DATA': [125.0]},Sxz={'DATA': [65.0]},Syz={'DATA': [65.0]})
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=2.2e-06,aY=2.2e-06,aZ=1e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Wet', ply_type='woven', E1=59160.0, E2=59160.0, E3=7500.0, G12=17500.0, G31=2700.0, G23=2700.0, nu12=0.04, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=1.451e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.0084]},eXt={'DATA': [0.0092]},eYc={'DATA': [-0.0084]},eYt={'DATA': [0.0092]},eZc={'DATA': [-0.011]},eZt={'DATA': [0.0078]},eSxy={'DATA': [0.02]},eSxz={'DATA': [0.015]},eSyz={'DATA': [0.015]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-437.0]},Xt={'DATA': [513.0]},Yc={'DATA': [-437.0]},Yt={'DATA': [513.0]},Zc={'DATA': [-150.0]},Zt={'DATA': [50.0]},Sxy={'DATA': [120.0]},Sxz={'DATA': [55.0]},Syz={'DATA': [55.0]})
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=2.2e-06,aY=2.2e-06,aZ=1e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy Carbon Woven (395 GPa) Prepreg', ply_type='woven', E1=91820.0, E2=91820.0, E3=9000.0, G12=19500.0, G31=3000.0, G23=3000.0, nu12=0.05, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=1.48e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.0055]},eXt={'DATA': [0.0086]},eYc={'DATA': [-0.0055]},eYt={'DATA': [0.0086]},eZc={'DATA': [-0.012]},eZt={'DATA': [0.007]},eSxy={'DATA': [0.022]},eSxz={'DATA': [0.018]},eSyz={'DATA': [0.018]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-439.0]},Xt={'DATA': [829.0]},Yc={'DATA': [-439.0]},Yt={'DATA': [829.0]},Zc={'DATA': [-140.0]},Zt={'DATA': [50.0]},Sxy={'DATA': [120.0]},Sxz={'DATA': [50.0]},Syz={'DATA': [50.0]})
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=2.5e-06,aY=2.5e-06,aZ=1e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy E-Glass UD', ply_type='regular', E1=45000.0, E2=10000.0, E3=10000.0, G12=5000.0, G31=5000.0, G23=3846.15, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.4, rho=2e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.015]},eXt={'DATA': [0.0244]},eYc={'DATA': [-0.012]},eYt={'DATA': [0.0035]},eZc={'DATA': [-0.012]},eZt={'DATA': [0.0035]},eSxy={'DATA': [0.016]},eSxz={'DATA': [0.016]},eSyz={'DATA': [0.012]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-675.0]},Xt={'DATA': [1100.0]},Yc={'DATA': [-120.0]},Yt={'DATA': [35.0]},Zc={'DATA': [-120.0]},Zt={'DATA': [35.0]},Sxy={'DATA': [80.0]},Sxz={'DATA': [80.0]},Syz={'DATA': [46.1538]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.3,p_21_neg=0.25,p_22_pos=0.2,p_22_neg=0.2,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='glass')
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy E-Glass Wet', ply_type='regular', E1=35000.0, E2=9000.0, E3=9000.0, G12=4700.0, G31=4700.0, G23=3500.0, nu12=0.28, nu13=0.28, nu23=0.4, rho=1.85e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.015]},eXt={'DATA': [0.0244]},eYc={'DATA': [-0.0125]},eYt={'DATA': [0.0038]},eZc={'DATA': [-0.0125]},eZt={'DATA': [0.0038]},eSxy={'DATA': [0.015]},eSxz={'DATA': [0.015]},eSyz={'DATA': [0.012]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-480.0]},Xt={'DATA': [780.0]},Yc={'DATA': [-100.0]},Yt={'DATA': [31.0]},Zc={'DATA': [-100.0]},Zt={'DATA': [31.0]},Sxy={'DATA': [60.0]},Sxz={'DATA': [60.0]},Syz={'DATA': [35.0]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.3,p_21_neg=0.25,p_22_pos=0.2,p_22_neg=0.2,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='glass')
m_.thermal_expansion_coefficients=compolyx.ThermalExpansionCoefficients(aX=5.5e-06,aY=2.5e-05,aZ=2.5e-05,reference_temperature=20.0)
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='Epoxy S-Glass UD', ply_type='regular', E1=50000.0, E2=8000.0, E3=8000.0, G12=5000.0, G31=5000.0, G23=3846.15, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.4, rho=2e-09)
m_.strain_limits=compolyx.StrainLimits(eXc={'DATA': [-0.015]},eXt={'DATA': [0.0244]},eYc={'DATA': [-0.012]},eYt={'DATA': [0.0035]},eZc={'DATA': [-0.012]},eZt={'DATA': [0.0035]},eSxy={'DATA': [0.016]},eSxz={'DATA': [0.016]},eSyz={'DATA': [0.012]})
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-1000.0]},Xt={'DATA': [1700.0]},Yc={'DATA': [-120.0]},Yt={'DATA': [35.0]},Zc={'DATA': [-120.0]},Zt={'DATA': [35.0]},Sxy={'DATA': [80.0]},Sxz={'DATA': [80.0]},Syz={'DATA': [46.1538]})
m_.puck_constants=compolyx.PuckConstants(p_21_pos=0.3,p_21_neg=0.25,p_22_pos=0.2,p_22_neg=0.2,s=0.5,M=0.5,interface_weakening_factor=0.8,mat_type='glass')
m_.tsai_wu_constants=compolyx.TsaiWuConstants(XY=-1.0,XZ=-1.0,YZ=-1.0)
m_=db.material_data.create_material(name='PVC Foam (60 kg m^-3)', ply_type='isotropic_homogeneous_core', E1=70.0, E2=70.0, E3=70.0, G12=26.9230769231, G31=26.9230769231, G23=26.9230769231, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=6e-11)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-1.5]},Xt={'DATA': [1.5]},Yc={'DATA': [-1.5]},Yt={'DATA': [1.5]},Zc={'DATA': [-0.95]},Zt={'DATA': [0.95]},Sxy={'DATA': [0.9299999999999999]},Sxz={'DATA': [0.9299999999999999]},Syz={'DATA': [0.9299999999999999]})
m_=db.material_data.create_material(name='PVC Foam (80 kg m^-3)', ply_type='isotropic_homogeneous_core', E1=102.0, E2=102.0, E3=102.0, G12=39.2307692308, G31=39.2307692308, G23=39.2307692308, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=8e-11)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Xc={'DATA': [-2.1999999999999997]},Xt={'DATA': [2.1999999999999997]},Yc={'DATA': [-2.1999999999999997]},Yt={'DATA': [2.1999999999999997]},Zc={'DATA': [-1.5]},Zt={'DATA': [1.5]},Sxy={'DATA': [1.3499999999999999]},Sxz={'DATA': [1.3499999999999999]},Syz={'DATA': [1.3499999999999999]})
m_=db.material_data.create_material(name='Resin Epoxy', ply_type='isotropic_material', E1=3780.0, E2=3780.0, E3=3780.0, G12=1400.0, G31=1400.0, G23=1400.0, nu12=0.35, nu13=0.35, nu23=0.35, rho=1.16e-09)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(effective_stress={'DATA': [5.46e-05]})
m_=db.material_data.create_material(name='Resin Polyester', ply_type='isotropic_material', E1=3000.0, E2=3000.0, E3=3000.0, G12=1139.81762918, G31=1139.81762918, G23=1139.81762918, nu12=0.316, nu13=0.316, nu23=0.316, rho=1.2e-09)
m_=db.material_data.create_material(name='SAN Foam (103 kg m^-3)', ply_type='isotropic_homogeneous_core', E1=85.0, E2=85.0, E3=85.0, G12=32.6923076923, G31=32.6923076923, G23=32.6923076923, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=1.03e-10)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Zt={'DATA': [1.5999999999999999]},Sxz={'DATA': [1.0999999999999999]},Syz={'DATA': [1.0999999999999999]})
m_=db.material_data.create_material(name='SAN Foam (81 kg m^-3)', ply_type='isotropic_homogeneous_core', E1=60.0, E2=60.0, E3=60.0, G12=23.0769230769, G31=23.0769230769, G23=23.0769230769, nu12=0.3, nu13=0.3, nu23=0.3, rho=8.1e-11)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Zt={'DATA': [1.0999999999999999]},Sxz={'DATA': [0.7999999999999999]},Syz={'DATA': [0.7999999999999999]})
m_=db.material_data.create_material(name='Honeycomb', ply_type='honeycomb_core', E1=1.0, E2=1.0, E3=255.0, G12=1e-06, G31=70.0, G23=37.0, nu12=0.49, nu13=0.001, nu23=0.001, rho=8e-11)
m_.stress_limits=compolyx.StressLimits(Zc={'DATA': [-5.31]},Zt={'DATA': [5.31]},Sxz={'DATA': [2.2399999999999998]},Syz={'DATA': [1.21]})
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Wet_300gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Wet'), thickness=0.24166, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Wet') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Wet_300gsm'].graph_plot.query={'polar_properties': []}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Wet_300gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_430gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet'), thickness=0.324, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_430gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_430gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet'), thickness=0.2, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.query={'polar_properties': []}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_UD_395GPa_Prepreg_445gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (395 GPa) Prepreg'), thickness=0.28857, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (395 GPa) Prepreg') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_395GPa_Prepreg_445gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_395GPa_Prepreg_445gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_Woven_395GPa_Prepreg_325gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (395 GPa) Prepreg'), thickness=0.22, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (395 GPa) Prepreg') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_395GPa_Prepreg_325gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_395GPa_Prepreg_325gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Prepreg_460gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg'), thickness=0.31, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Prepreg_460gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Prepreg_460gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Prepreg_310gsm', material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg'), thickness=0.21875, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg') )
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Prepreg_310gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['Epoxy_Carbon_Woven_230GPa_Prepreg_310gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='SAN_Foam_103kgm3_1030gsm_10mm', material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (103 kg m^-3)'), thickness=10.0, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (103 kg m^-3)') )
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_103kgm3_1030gsm_10mm'].graph_plot.query={}
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_103kgm3_1030gsm_10mm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='SAN_Foam_103kgm3_2060gsm_20mm', material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (103 kg m^-3)'), thickness=20.0, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (103 kg m^-3)') )
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_103kgm3_2060gsm_20mm'].graph_plot.query={'polar_properties': []}
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_103kgm3_2060gsm_20mm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='SAN_Foam_81kgm3_810gsm_10mm', material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (81 kg m^-3)'), thickness=10.0, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (81 kg m^-3)') )
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_81kgm3_810gsm_10mm'].graph_plot.query={'polar_properties': []}
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_81kgm3_810gsm_10mm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_fabric(name='SAN_Foam_81kgm3_1620gsm_20mm', material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (81 kg m^-3)'), thickness=20.0, area_price=0.0, draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0, ignore_for_postprocessing=False, drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('SAN Foam (81 kg m^-3)') )
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_81kgm3_1620gsm_20mm'].graph_plot.query={'polar_properties': []}
db.material_data.fabrics['SAN_Foam_81kgm3_1620gsm_20mm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_stackup(name='Biax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm', fabrics=[(db.material_data.fabrics.get('Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'), 45.0), (db.material_data.fabrics.get('Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'), -45.0)], area_price=0.0, symmetry='No Symmetry', layup_sequence='Top-Down', draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0,drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet'))
db.material_data.stackups['Biax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.stackups['Biax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
db.material_data.create_stackup(name='Triax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm', fabrics=[(db.material_data.fabrics.get('Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'), 0.0), (db.material_data.fabrics.get('Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'), 45.0), (db.material_data.fabrics.get('Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'), -45.0)], area_price=0.0, symmetry='No Symmetry', layup_sequence='Top-Down', draping0=1.0, draping1=0.0, draping2=0.0,drop_off_material_handling='Global', cut_off_material_handling='Computed', cut_off_material=db.material_data.materials.get('Epoxy Carbon UD (230 GPa) Wet'))
db.material_data.stackups['Triax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.query={}
db.material_data.stackups['Triax_Epoxy_Carbon_UD_230GPa_Wet_260gsm'].graph_plot.core_scale_factor=1.0
