           




                              МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАIНИ

                    ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


                    Кафедра обчислювальноi технiки та програмування





                УДК 681.3
                Iнв.N











                             СIГНАТУРНИЙ АНАЛIЗАТОР IBM-PC



                   Альбом документiв курсового проекту по дисциплiнi
                                "ПЕРIФЕРIЙНI  ПРИСТРОI"


                                 АПЗ-33В.093081.006ДКП

















                                      Харькiв 1998



           



                                      АНОТАЦIЯ


                В  данному  альбомi зiбранi  документи  курсового  проекту  з
           дисциплiни "Перiферiйнi пристроi", в якому розгладаються  питання,
           що пов"язанi з розробкою  сiгнатурного аналiзатора IBM PC.


                Розробка носить учбовий характер.








                                   The ANNOTATION


                In the given album are gathered the documents of project as to
            "Periferijni pristroi",  into which   are   concedered  questions,
            bound with the elaborating of device signature's analizator IBM PC.

                The elaborating has study character.



           



                              МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАIНИ

                    ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


                    Кафедра обчислювальноi технiки та програмування





                УДК 681.3
                Iнв.N                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                      Завiдуючий кафедрою ОТП

                                                      ___________(Домнiн Ф.А.)
                                                      "___" __________ 199  р.







                             СIГНАТУРНИЙ АНАЛIЗАТОР IBM-PC

                                   Вiдомiсть проекту

                                  АПЗ-33В.093081.006ВП






                                                        Розробники
                                                      Керiвник проекту
                                                      ________(СКОРОДЇЛОВ В.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.
                                                      Виконавець
                                                      __________(ХАРЧЕНКО О.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.








                                      Харькiв 1998

           



                              МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАIНИ

                    ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


                    Кафедра обчислювальноi технiки та програмування





                УДК 681.3
                Iнв.N                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                      Завiдуючий кафедрою ОТП

                                                      ___________(Домнiн Ф.А.)
                                                      "___" __________ 199  р.







                             СIГНАТУРНИЙ АНАЛIЗАТОР IBM-PC

                                   Технiчне завдання

                                  АПЗ-33В.093081.006ТЗ






                                                        Розробники
                                                      Керiвник проекту
                                                      ________(СКОРОДЇЛОВ В.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.
                                                      Виконавець
                                                      __________(ХАРЧЕНКО О.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.








                                      Харькiв 1998

           



                              МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАIНИ

                    ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


                    Кафедра обчислювальноi технiки та програмування





                УДК 681.3
                Iнв.N                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                      Завiдуючий кафедрою ОТП

                                                      ___________(Домнiн Ф.А.)
                                                      "___" __________ 199  р.







                             СIГНАТУРНИЙ АНАЛIЗАТОР IBM-PC

                                  Пояснювальна записка

                                  АПЗ-33В.093081.006ПЗ






                                                        Розробники
                                                      Керiвник проекту
                                                      _______(СКОРОДЇЛОВ В.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.
                                                      Виконавець
                                                      _________(ХАРЧЕНКО О.В.)
                                                      "___" __________ 1998 р.





                                      Харькiв 1998



           






                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


                Разработать  сигнатурный  анализатор  для  IBM  PC  AT 286 c

           использованием МКП К580.

                Использовать элементную базу ТТЛ логики.




           






                                        РЕФЕРАТ


                В пояснительной записке данного курсового проекта содержится

           листов _____, рисунков _____, таблиц _____.

                Ключевые  слова: сигнатура, буферный регистр, мультиплексор,

           шина  данных,  образующий  полином,  входная  последовательность,

           порождающий полином, контроль, диагностика.

                В   курсовом  проекте  разработано  устройство:  сигнатурный

           анализатор. Он сконструирован на ИМС серий К155 и К580.

                Документация по устройству сопровождается расчетом временных

           характеристик,  резерва  по нагрузочной способности, потребляемых

           от источника питания токов.

           






                                     СОДЕРЖАНИЕ


                Перечень условных обозначений и сокращений..................

                Введение....................................................

                1. Сигнатурный анализатор...................................

                1.1. Сущность сигнатурного анализатора......................

                1.2. Сигнатурный анализатор  как алгоритм  деления  двоичных
                     полиномов..............................................

                2.  Описание  принципа  действия  и  обоснования принятого
                    решения.................................................

                2.1. Обоснование принятого решения..........................

                2.2. Описание принципа действия.............................

                3. Расчет временных характеристик...........................

                4. Расчет резерва по нагрузочной способности................

                5. Расчет потребляемых токов от источника питания...........

                6. Заключение...............................................

                7. Перечень используемой литературы.........................

                8. Схема структурная........................................

           







                        Перечень условных обозначений и сокращений


                ИМС - интегральная микросхема

                БИС - большая интегральная микросхема

                RG  - регистр

                СА  - сигнатурный анализатор

                S(х)- сигнатура

                ЦС  - цифровая схема

                tз  - время задержки

                ШД  - шина данных




           






                                    ВВЕДЕНИЕ


                Характерной   чертой  современного  этапа  развития  средств

           вычислительной    техники    является    непрерывное   увеличение

           функциональных  возможностей  и  дальнейшее  усложнение структуры

           элементной   базы   ЭВМ.  Постоянно  совершенствуется  технология

           производства   изделий   электронной   техники,   расширяются  ее

           возможности.  В  результате  модернизации  современных технологий

           повышается  степень  интеграции цифровых элементов ЭВМ, расчет их

           номенклатуры.

                Неуклонный  рост сложности цифровых узлов ЭВМ предопределяет

           повышенные требования к их надежности. Достижение высокого уровня

           надежности обеспечивается рядом технологических, эксплуатационных

           и  организационных  мероприятий.  Среди  большого их разнообразия

           выделяют методы технического диагностирования цифровых узлов ЭВМ.

           Одной  из  разновидностей  диагностирования  уэлов  и  блоков ЭВМ

           является  текстовое  диагнотирование.  Его  применение  на  этапе

           изготовления цифровых узлов ЭВМ позволяет определить правильность

           их    функционирования    и    осуществить    процедуру    поиска

           неисправностей,  что в конечном счете улучшает основные параметры

           надежности  (  коэффициент  готовности,  вероятность  безотказной

           работы и достоверности функционирования ).

           






                               1. СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР


                        1.1. СУЩНОСТЬ СИГНАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА


                В  натоящее время в новой технике тестирования цифровых схем
           наиболее   часто   употребляется   сигнатурный   анализ.   Первый
           сигнатурный  анализатор  НР5004А  был  выпущен фирмой " Hewlett -
           Packard  ".  Назначение  этого анализатора - обнаружение ошибок в
           последовательности      анализируемых      данных,      вызванных
           неисправностями контролируемого цифрового устройства.
                Типовая  структурная  схема сигнатурного анализатора состоит
           из  регистра  сдвига  и сумматора по модулю два, на входы которых
           подключены выходы  разрядов  регистра в соответстии с порождающим
           полиномом.   Управляющими  сигналами   сигнатурного   анализатора
           являются  СТАРТ,  СТОП  и  СДВИГ.  Сигналы СТАРТ и СТОП формируют
           временной  интервал,  в течении которого осуществляется процедура
           сжатия  информации  на  анализаторе.  Под действием сигнала СТАРТ
           элементы   памяти  регистра  сдвига  устанавливаются  в  исходное
           состсяние,  как правило нулевое, а сам регистр начинает выполнять
           функцию    сдвига   на   один   разряд   вправо   под   действием
           синхронизирюющих     сигналов     СДВИГ.     По   приходу каждого
           синхронизирюющего   импульса  в  первый  разряд  регистра  сдвига
           записывается информация, соответствующая выражению:

                                              m

                               a (k) = y(k) +    +a   (k-1),

                                             i=1

                где  y(k) {0,1} - k-тый символ  сжимаемой последовательности
                {y(k)},k=1,l; i {0,1} - коэффициенты порождающего полинома;
                a(k-1) {0,1} - содержимое  i-го  элемента  памяти   регистра
                сдвига 1 в (k-1)-й такт.

                Процедура   сдвига   информации   в   регистре   описывается
           соотношением:

                                                 ___
                               a (k)=a   (k-1),j=2,m

                Таким     образом,     полное     математическое    описание
           функционирования сигнатурного анализатора имеет следующий вид:

                               a(0)=0,  i=1,m,
                               a(k)=y(k)+ + a(k-1),
                               a(k)=a (k-1),j=2,m,k=1,1,

           причем l, как правило,  принимается  равным  или  меньше величины
           2    -    1   и   соответственно   определяет   длину   сжимаемой
           последовательности.   По   истечению  l  тактов  функционирования
           сигнатурного  анализатора  на  его  элементах  памяти фиксируется
           двоичный  код, который представляет собой сигнатуру, отображаемую
           в виде 16-тиричного кода.
           






                Таким      образом,      путем     формирования     тестовой
           последовательности  на входах анализируемого цифрового устройства
           для  каждого  его  полюса  находим  эталонные  значения сигнатур,
           множество  которых  запоминается  и в дальнейшем используется для
           сравнения  со  значениями  сигнатур,   снимаемых  с   проверяемых
           устройств.   Любое   отличие   реально  полученной  сигнатуры  от
           эталонной  свидетельствует  о  том, что полюс схемы функционирует
           отлично  от  случая  исправного  состояния  устройства.  Причина,
           вызвавшая   отличие   сигнатур   на  данном  полюсе,  может  быть
           установлена  последовательным  анализом  сигнатур  от  указанного
           полюса ко входам устройства. Данная процедура во многом повторяет
           процедуру  нахождения  неисправностей  в  аналоговых устройствах,
           заключающуюся  в  последовательном  измерении и анализе некоторых
           аналоговых величин. Такой подход определяет основное преимущество
           сигнатурного анализатора: простоту его применения для обнаружения
           и  локализации  неисправностей  ЦС,  так  как отсутствует сложная
           стендовая  аппаратура  при  проведении  тестового  эксперимента и
           требуются минимальные навыки, необходимые для его реализации.





               1.2. СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР КАК АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ ДВОИЧНЫХ
                                       ПОЛИНОМОВ


                Для  описания  процедуры  сжатия  информации,  основанной на
           применении    примитивных   полиномов,   используются   различные
           математические  модели  и  алгоритмы.  Одной  из  наиболее  часто
           применяемых  является  модель,  реализующую  идею   представления
           процедуры  сжатия  информации  как операцию деления полиномов над
           полем  GF(2).  При  этом  в  качестве делимого используется поток
           сжимаемых данных,описываемых полиномом    (x)  степени (l-1), где
           l   -  количество  бит  в  последовательности.  Так  ,  например,
           последовательность 10011 имеет вид полинома   (х)=х +х+1.
           Делителем  служит  примитивный полином  (х), в результате деления
           на  который  получается  частное  q(x)  и остаток S(x), связанные
           классическим соотношением вида:
                          (x)=q(x)  (x)+S(x), где
           остаток  S(x),  представляющмй собой полином степени меньшей, чем
                      , называется сигнатурой.
                Рассмотрим  примев  формирования сигнатуры для потока данных
           11110101, описываемого полиномом   (х)=х+х+х+х+х+1 (1),
           для   сжатия   которого  используем  анализатор,  соответствующий
           полиному   (х)=х+х+1      (2)
                Исходное состояние элементов памяти сигнатурного анализатора
           принимается  равным  нулевому,  хотя  в  общем  случае в качестве
           исходного  состояния   может быть любое заданное состояние. Поток
           сжимаемых   данных  11110101  последовательно  подается  на  вход
           анализатора,  в  результате  чего  элементы  памяти  меняют  свое
           состояние  по  временной диаграмме, приведенной на рис. .



           






                Остаток   S(x)  от  деления  полинома  (1)  на  полином  (2)
           фиксируется  на элементах памяти анализатора и принимает значение
           S(x)=x+x  в  виде  полинома  или  S(x)  =  110  -  двоичного кода
           коэффициентов  полинома.  Соответствие  значения  S(x) остатку от
           деления полинома (х) на (х) подтверждается следующим примером:

                                   X(x)               F(x)

                          Х + Х + Х + Х + Х + 1  │ Х + Х + 1
                          Х + Х + Х              ├───────────────
                          ─────────              │ Х + Х + Х + 1
                                  Х + Х
                                  Х + Х + Х             Q(x)
                                  ─────────
                                      Х
                                      Х + Х + Х
                                      ─────────
                                          Х + Х + 1
                                          Х + Х + 1
                                          ─────────
                                              Х + Х

                                               S(x)

                Отсюда   следует   равенство  остатка  от  деления  значению
           фовмируемой  сигнатуры.  Строгое доказательство данного положения
           однозначно вытекает из теории циклических кодов.
                Для   практической   реализации   сигнатурного  анализатора,
           описываемого  полиномом  (х)=х+х+1      , так же как и для любого
           другого    полинома,    существует    альтернативная   структура,
           приведенная  на  рис. , которая является более предпочтительней с
           точки  зрения  аппаратурного  построения.  Однако,  как отмечено,
           результат  С(х), полученный при свертке последовательности данных
           на сигнатурном анализаторе с внешними сумматорами по модулю 2, не
           совпадает  с остатком от деления, т.е. С(х) = S(x). В то же время
           между  С(х)  и S(x) существует однозначная связь, которая в общем
           случае определяется выражением:

                               │    0   0   0   0 │
                               │                  │
                               │        0   0   0 │
                               │                  │
                        S(x)=  │            0   0 │ x  C(x)
                               │                  │
                               │                0 │
                               │                  │
                               │                  │

           где   С(х)   - результат  свертки  на  сигнатурном  анализаторе,
                          описываемом полиномом   (х);
                 S(x)   - остаток от деления многочлена (х) на полином (х),
                          являющийся обратным для   (х);
                 {0,1} i=1,m - коэффициенты полинома  (х).
           






                ┌───────┐           ┌───────┐          ┌───────┐
                │       │           │       │          │       │
─           ┌───┤   D3  ├<───   <───┤   D2  ├<─────────┤   D1  ├<───   <────
            │   │       │     │     │       │          │       │     │
            │   └───────┘     │     └───────┘          └───────┘     │
            │                 │                                      │
            └─────────────────┴──────────────────────────────────────┘
                    0                   0                  0      11110101
                    0                   0                  1      1110101
                    0                   1                  1      110101
                    1                   1                  1      10101
               1    0                   1                  0      0101
              10    1                   0                  0      101
             101    1                   1                  0      01
            1011    1                   1                  1      1
           10111    1                   1                  0

            Q(x)                       S(x)                        F(x)

                Рис. 1.1.


                ┌───────┐           ┌───────┐          ┌───────┐
                │       │           │       │          │       │
─           ┌───┤   D3  ├<──────────┤   D2  ├<────┬────┤   D1  ├<───   <────
            │   │       │           │       │     │    │       │     │
            │   └───────┘           └───────┘     │    └───────┘     │
            │                                     │                  │
            └───────────────────────────────────>   ─────────────────┘
                    0                   0                  0      11110101
                    0                   0                  1      1110101
                    0                   1                  0      110101
                    1                   0                  1      10101
               1    0                   1                  1      0101
              10    1                   1                  1      101
             101    1                   1                  1      01
            1011    1                   1                  0      1
           10111    1                   0                  0

            Q(x)                       S(x)                        Н(x)

                Рис. 2.1.


                Для  частного  случая,  представленного  на рис. , сигнатура
           S(x) образуется при делении   Н(х) на полином  (х)=х+х+1,
           а  значение  С(х)  -  за  счет  сжатия  входного потока данных на
           анализаторе  с  внешними  сумматорами  по  модулю  2, описываемом
           полиномом   (х)=х+х+1     , где    (х)=    (х).
                Соотношение (3) для S(x) = 110 и С(х) = 100 будет иметь вид:

                     │     0     0  │          │  1  0  0  │   │ 1 │   │ 1 │
                     │              │          │           │   │   │   │   │
               S(x)= │           0  │ * C(x) = │  1  1  0  │ * │ 0 │ = │ 1 │
                     │              │          │           │   │   │   │   │
                     │              │          │  0  1  1  │   │ 0 │   │ 0 │
           






             2.ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ


                          2.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ



                Для  технической  реализации  СА  в  данном курсовом проекте
           использован  уже  известный  порождающиц  полином следующего вида

                              F(х)= 1 + х + х + х + х

                Анализатор,  релизованный  на  этом  полиноме  ( принадлежит
           фирме  "  HEWLETT - PACKARD ") долгое время являлся неофициальным
           стандартом    устройств   подобного   типа.   Это   и   послужило
           основополагающим  моментом  при принятии решения об использовании
           F (х)  в  проекте.  Схема  анализатора  состоит из 5-ти входового
           сумматора по модулю 2 и 16-ти разрядного регистра сдвига, а также
           нескольких  логических элементов для организации сигналов СТАРТ и
           СТОП.



                             2.2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ


                К  моменту, когда  на  входах  буферного  RG DD1 S0 - S3 уже
           сформирован   адрес  проверяемого  канала  мультиплексора  DD2  и
           сгенерирована  последовательность от тестируемого устройства ( на
           D0  -  D15  ),  на вход ОЕТ подается сигнал разрешения проведения
           диагностики,  являющийся  для  данного  проектируемого устройства
           командой СТАРТ.
                По  этой  команде  обнуляются  RG-n  DD4  и  DD5,  те  самым
           обеспечивается подготовка к свертыванию информации. Положительный
           перепад  импульса  ОЕТ  переводит вход Q D-тригера, работающего в
           счетном режиме ( Т- тригера ) в единичное состояние.
                Отрицательный  перепад  с  инверсного  входа Q этого тригера
           отпирает   буферный  регистр  DD1  и  адрес  проверяемого  канала
           передается  на  мультиплексор, который через tз инвертора  DD11.1
           разрешает  выдачу  значений  входной  последовательности на схему
           исключающее ИЛИ.
                В   момент  перевода  тргера  в  1-е  состояние  запускается
           генератор,   который  начинает  синхронно  с  подаваемой  входной
           последовательнотью   стробировать   импульсы,  разрешающие  сдвиг
           регистров DD4 и DD5.
                Режим  сдвига  задается  в  RG ИР13 подачей на входы S0 и S1
           соответственно   "0"   и   "1".   В   итоге  каждый  бит  входной
           последовательности длиной l, суммируясь на сумматоре по модулю 2,
           образованного  элементами  ИМС  DD8,  с  7-м,  9-м,  12-м  и 16-м
           выходами  сдвигового  RG  (  DD4  + DD5 ) даст на выходе. Через l
           тактов    этот    код   будет   остатком   от   деления   входной
           последовательности на порождающий полином  вида:

                         F(х)= 1 + х + х + х + х, т.е. сигнатурой

           






                Полученная сигнатура  подается  на выходы буферных регистров
           DD6 и DD7.
                Когда  последний бит сжимаемой последовательности появляется
           на   выходе   мультиплексора   на   вход  STOP  приходит  импульс
           отрицательной полярности, переводящий тригер DD3 в 0-е состояние,
           тем самым, включая генератор.
                Отрицательный   перепад  на  выходе  Q  DD3,  попадая  через
           инвертор  с  задержкой  около 120 нс ( чтобы успели сработать ИМС
           DD8, DD4, DD5 и появилась сигнатура )  защелкивает   на  буферном
           регистре сигнатуру.
                Спустя 190 нс после сигнала STOP устройство готово выдать на
           ШД  полученный  результат.  Выдается этот результат ( сигнатура )
           после  прихода  сигнала  IOR,  подаваемого  на  входы ОЕ буферных
           регистров DD6 и DD7.









           






                           3. РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК


                На  основе  паспортных данных о величинах временных задержек
           БИС составляем следующую таблицу:

                                                        Таблица 1.
                      ┌─────────────────────┬────────────────────┐
                      │      Тип ИМС        │    Задержка, нс    │
                      ├─────────────────────┼────────────────────┤
                      │      К155КП1        │         35         │
                      │      К155ТМ2        │         27         │
                      │      К155ЛП5        │         30         │
                      │      К155ИР13       │         20         │
                      │      К155ЛИ1        │         20         │
                      │      К155ЛА12       │         22         │
                      │      К580ИР82       │         35         │
                      └─────────────────────┴────────────────────┘
                Максимальная   временная   задержка   в   устройстве   будет
           составлять:

              tзд.max= tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +  tзд

                Итого:  tзд.сх = 244 нс

                Интервал     между     генерируемыми    сигналами    входной
           последовательности должен составлять:

                tзд = tзд  +tзд  +tзд  +tзд  +tзд

           т.е.    100    нс,    что    соответствует    частоте   генерации
           поледовательности
                              1
                     fн = --------- = 10 МГц.
                             100
                На эту частоту настроен и генератор СА


           






                           4. РАСЧЕТ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ


                Расчет  нагрузочной  способности  каждого  вывода  всех  ИМС
           устройства приведен в таблице 4.1.

                                                                Таблица 4.1.
         ┌───────────┬───────┬───────────────┬───────────┬─────────┬──────┐
         │   Адрес   │ Наиме-│     Номер     │Нагрузочн. │  Число  │Резерв│
         │           │нование│     вывода    │способность│ нагрузок│      │
         ├───────────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────┤
         │DD1        │  ИР82 │     19-16     │     10    │    1    │   9  │
         │DD1        │  ИР82 │     15-12     │     10    │    0    │  10  │
         │DD6, DD7   │  ИР82 │     19-12     │     10    │    0    │  10  │
         │DD2        │  КП1  │       10      │     10    │    1    │   9  │
         │DD3.1      │  ТМ2  │      5,6      │     10    │    2    │   8  │
         │DD4        │  ИР13 │4,6,8,10,14,16 │     10    │    1    │   9  │
         │DD4        │  ИР13 │     18,20     │     10    │    2    │   8  │
         │DD5        │  ИР13 │ 6,8,14,16,18  │     10    │    1    │   9  │
         │DD5        │  ИР13 │    4,10,20    │     10    │    2    │   8  │
         │DD8        │  ЛП5  │   3,6,8,11    │     10    │    1    │   9  │
         │DD9.1      │  ЛН1  │       2       │     10    │    3    │   7  │
         │DD9.2,DD9.3│  ЛН1  │      4,6      │     10    │    1    │   9  │
         │DD9.4      │  ЛН1  │       8       │     10    │    3    │   7  │
         │DD10.1     │  ЛА12 │       4       │     10    │    2    │   8  │
         │DD10.2     │  ЛА12 │       8       │     10    │    1    │   9  │
         │DD11.1     │  ЛН1  │       2       │     10    │    2    │   8  │
         │DD11.6     │  ЛН1  │      12       │     10    │    2    │   8  │
         │DD11.2     │  ЛН1  │       4       │     10    │    1    │   9  │
         │DD11.3     │  ЛН1  │       6       │     10    │    1    │   9  │
         │DD11.4     │  ЛН1  │       8       │     10    │    1    │   9  │
         │DD11.5     │  ЛН1  │      10       │     10    │    1    │   9  │
         └───────────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴──────┘





           






                             5. РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТОКОВ


                На  основе  паспортных данных о величинах потребляемых токов
           ИМС составляем следующую таблицу:

                                                                Таблица 5.1.
              ┌─────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
              │   Тип ИМС   │Потребл. ток│ Количество │Общий пот-│Потребл. │
              │             │одной ИМС,  │    ИМС     │ребляемый │мощность │
              │             │     mA(max)│            │ток, mA   │(U=5В),Вт│
              ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
              │    К155КП1  │     68     │     1      │    68    │  0.340  │
              │    К155ТМ2  │     35     │     1      │    35    │  0.175  │
              │    К155ЛП5  │     50     │     1      │    50    │  0.250  │
              │    К155ИР13 │    109     │     2      │   218    │  1.090  │
              │    К155ЛН1  │     30     │     2      │    60    │  0.300  │
              │    К155ЛА12 │     54     │     1      │    54    │  0.270  │
              │    К580ИР82 │    160     │     3      │   480    │  2.400  │
              ├─────────────┴────────────┴────────────┼──────────┼─────────┤
              │          Потребляемые схемой          │   965    │  4.825  │
              └───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

           






                                     6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


                В   результате   выполнения   данного   курсового   проекта,
           основываясь  на  знания,  полученные  в период изучения следующих
           дисциплин:
                - схемотехника ЭВМ;
                - периферийные устройства ЭВМ;
                - прикладная теория цифровых автоматов
           разработано устройство - сигнатурный анализатор для ЭВМ типа IBM.

                Проведены  расчеты  по нагрузочной способности, потребляемых
           токов, временных характеристик.

                Результатом  выполнения курсового проекта  является основной
           комплект конструкторской документации.

                При реализации устройства использованы ИМС серии К155, К580,
           К1810.

           






                     7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



           1. Е.П.Угрюмов "Проектирование элементов и узлов  ЭВМ".  -М.:
              Высш. шк., 1987.-318с.

           2. Г.Р.Аванесян,  В.П.Левшин  "Интегральные  микросхемы  ТТЛ,
              ТТЛШ". Справочник. - М.: Машиностроение., 1993.

           3. С.А.Бирюков "Применение интегральных микросхем серии ТТЛ".
              - М. 1992.

           4. В.Н. Явмолик "Контроль и диагностика цифровых
              узлов ЭВМ". -Минск:Наука и техника, 1988.




