.MCAD 304020000 1 87 313 0
.CMD PLOTFORMAT
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 NO-TRACE-STRING                                                0 0 0 0 0
0 2 1 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 3 2 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 4 3 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 1 4 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 2 5 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 3 6 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 4 0 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 1 1 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 2 2 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 3 3 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 4 4 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 1 5 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 2 6 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 3 0 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 4 1 0 1 1 NO-TRACE-STRING
0 1 1 21 15 0 0 3 
.CMD FORMAT  rd=d ct=10 im=i et=3 zt=15 pr=3 mass length time charge temperature tr=0 vm=0
.CMD SET ORIGIN 0
.CMD SET TOL 0.001000000000000
.CMD SET PRNCOLWIDTH 8
.CMD SET PRNPRECISION 4
.CMD PRINT_SETUP 0.790000 0.833333 0.800000 1.200000 0
.CMD HEADER_FOOTER 1 1 *empty* *empty* *empty* 0 1 *empty* *empty* *empty*
.CMD HEADER_FOOTER_FONT fontID=14 family=Arial points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=1733264042
.CMD HEADER_FOOTER_FONT fontID=15 family=Arial points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=1733264042
.CMD DEFAULT_TEXT_PARPROPS 0 0 1744469152
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=0 name=Variables
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=1 name=Constants
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=2 name=Text
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=4 name=User^1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=5 name=User^2
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=6 name=User^3
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=7 name=User^4
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=8 name=User^5
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=9 name=User^6
.CMD DEFINE_FONTSTYLE_NAME fontID=10 name=User^7
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=0 family=Times^New^Roman points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=1 family=Times^New^Roman points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=2 family=BetinaScript points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=4 family=Arial points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=5 family=Courier^New points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=6 family=System points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=7 family=Script points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=8 family=Roman points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=9 family=Modern points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD DEFINE_FONTSTYLE fontID=10 family=Times^New^Roman points=10 bold=0 italic=0 underline=0 colrid=-1
.CMD UNITS U=1
.CMD DIMENSIONS_ANALYSIS 0 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 0 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 128 0 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 128 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 128 128 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 0 128
.CMD COLORTAB_ENTRY 128 0 128
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 128 128
.CMD COLORTAB_ENTRY 128 128 128
.CMD COLORTAB_ENTRY 192 192 192
.CMD COLORTAB_ENTRY 255 0 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 255 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 255 255 0
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 0 255
.CMD COLORTAB_ENTRY 255 0 255
.CMD COLORTAB_ENTRY 0 255 255
.CMD COLORTAB_ENTRY 255 255 255
.TXT 2 1 1 0 0 0
Cg a73.000000,73.000000,87
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Определение выходных 
параметров привода, связанных с оптическим элементом (призма Дове)}}
.TXT 4 2 20 0 0 0
Cg a67.000000,67.000000,17
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Параметры призмы:}}
.TXT 2 4 21 0 0 0
Cg a67.000000,67.000000,9
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Стекло К8}}
.TXT 0 30 233 0 0 0
Cg a94.375000,94.375000,16
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 коэф. лин. расш.}}
.EQN 0 14 229 0 0 0
{0:\a}NAME:73.6*(10)^(-7)
.TXT 0 12 231 0 0 0
Cg a86.375000,86.375000,3
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 1/K}}
.TXT 3 -53 22 0 0 0
Cg a55.000000,55.000000,9
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 плотность}}
.EQN 0 11 24 0 0 0
{0:\r}NAME:2.52
.TXT 0 7 25 0 0 0
Cg a34.000000,34.000000,8
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 г/куб.см}}
.TXT 3 -18 26 0 0 0
Cg a53.000000,53.000000,54
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 показатель преломления (для 
длины волны 546.8 нм, (е))}}
.EQN 0 44 28 0 0 0
{0:n}NAME:1.5183
.TXT 3 -47 8 0 0 0
Cg a67.000000,67.000000,26
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Ширина квадратного сечения}}
.EQN 0 24 9 0 0 0
{0:D}NAME:40
.TXT 0 7 31 0 0 0
Cg a36.000000,36.000000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.TXT 3 -31 6 0 0 0
Cg a68.000000,68.000000,13
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Большее ребро}}
.EQN 2 13 13 0 0 0
{0:L}NAME:(2*\(2*({0:n}NAME)^(2)-1))/(\(2*({0:n}NAME)^(2)-1)-1)*{0:D}NAME
.EQN 0 18 7 0 0 0
{0:L}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 10 32 0 0 0
Cg a36.000000,36.000000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.TXT 7 -45 2 0 0 0
Cg a71.000000,71.000000,12
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Масса призмы}}
.TXT 3 4 29 0 0 0
Cg a66.000000,66.000000,27
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Очевидно объем призмы равен}}
.EQN 0 27 30 0 0 0
{0:V}NAME:({0:D}NAME)^(2)*({0:L}NAME-{0:D}NAME)
.EQN 0 15 34 0 0 0
{0:V}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 12 35 0 0 0
Cg a12.000000,12.000000,6
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 куб.мм}}
.TXT 3 -54 36 0 0 0
Cg a66.000000,66.000000,18
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Тогда масса призмы}}
.EQN 0 20 37 0 0 0
{0:m}NAME:{0:V}NAME*(10)^(-3)*{0:\r}NAME
.EQN 0 14 38 0 0 0
{0:m}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 10 39 0 0 0
Cg a4.000000,4.000000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 г}}
.TXT 5 -48 59 0 0 0
Cg a67.000000,67.000000,10
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Вес призмы}}
.EQN 3 6 60 0 0 0
{0:P}NAME:{0:m}NAME*(10)^(-3)*9.81
.EQN 0 19 61 0 0 0
{0:P}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 9 62 0 0 0
Cg a38.000000,38.000000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.TXT 6 -34 40 0 0 0
Cg a68.000000,68.000000,14
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Момент инерции}}
.TXT 3 2 4 0 0 0
Cg a69.000000,69.000000,76
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Момент инерции относительно 
вертикальной оси по определению можем найти как:}}
.EQN 8 1 42 0 0 0
{0:Jyy}NAMEч((-{0:D}NAME)/(2)&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:D}NAME)/(2))&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:b}NAME)/(2))&({0:b}NAME)/(2)`(({0:x}NAME)^(2)+({0:z}NAME)^(2))*{0:\r}NAME&{0:y}NAME)&{0:z}NAME)&{0:x}NAME)+2*((-{0:D}NAME)/(2)&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:D}NAME)/(2))&(
{0:D}NAME)/(2)`(0&-{0:z}NAME+({0:D}NAME)/(2)`(({0:x}NAME)^(2)+({0:z}NAME)^(2))*{0:\r}NAME&{0:y}NAME)&{0:z}NAME)&{0:x}NAME)
.TXT 4 69 43 0 0 0
Cg a34.000000,34.000000,4
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 где }}
.EQN 0 5 45 0 0 0
{0:b}NAME:{0:L}NAME-2*{0:D}NAME
.EQN 10 -74 238 0 0 0
{0:Jyy}NAME:((-{0:D}NAME)/(2)&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:D}NAME)/(2))&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:b}NAME)/(2))&({0:b}NAME)/(2)`(({0:x}NAME)^(2)+({0:z}NAME)^(2))*{0:\r}NAME*(10)^(-3)&{0:y}NAME)&{0:z}NAME)&{0:x}NAME)+2*((-{0:D}NAME)/(2)&({0:D}NAME)/(2)`(-(({0:D}NAME
)/(2))&({0:D}NAME)/(2)`(0&-{0:z}NAME+({0:D}NAME)/(2)`(({0:x}NAME)^(2)+({0:z}NAME)^(2))*{0:\r}NAME*(10)^(-3)&{0:y}NAME)&{0:z}NAME)&{0:x}NAME)
.TXT 11 0 46 0 0 0
Cg a68.000000,68.000000,44
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Проинтегрировав последнее 
выражение получим:}}
.EQN 6 2 48 0 0 0
{0:Jyy}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 16 49 0 0 0
Cg a28.000000,28.000000,7
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 г*кв.мм}}
.EQN 1 12 51 0 0 0
{0:Jyy}NAME:{0:Jyy}NAME*(10)^(-3)*(((10)^(-3)))^(2)
.EQN 0 19 52 0 0 0
{0:Jyy}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 14 53 0 0 0
Cg a28.000000,28.000000,7
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг*кв.м}}
.TXT 16 -65 58 0 0 0
Cg a67.000000,67.000000,30
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Координаты центра масс призмы:}}
.TXT 3 2 63 0 0 0
Cg a69.000000,69.000000,64
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Видно, что центр масс 
находится на оси симметрии призмы (ось OX)}}
.TXT 3 1 64 0 0 0
Cg a69.000000,69.000000,45
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Найдем координату центра масс 
на этой оси Xc:}}
.TXT 3 0 65 0 0 0
Cg a69.000000,69.000000,34
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 По определению Xc можем найти как:}}
.EQN 2 39 66 0 0 0
{0:Xc}NAMEч((({0:S}NAME,{0:x}NAME){67}))/((({0:S}NAME,1){67}))
.TXT 8 -40 67 0 0 0
Cg a74.250000,74.250000,77
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 где интегрирование необходимо 
проводить по площади "главного" сечения призмы }}
.TXT 3 0 71 0 0 0
Cg a75.250000,75.250000,85
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Все координаты заданы 
относительно центра малого основания трапеции в сечении призмы.}}
.EQN 9 -2 68 0 0 0
{0:Xc}NAMEч(2*(0&{0:D}NAME`(0&{0:x}NAME`{0:x}NAME&{0:x}NAME)&{0:y}NAME)+(0&{0:D}NAME`(0&{0:b}NAME`{0:x}NAME&{0:x}NAME)&{0:y}NAME))/(2*(0&{0:D}NAME`(0&{0:x}NAME`1&{0:x}NAME)&{0:y}NAME)+(0&{0:D}NAME`(0&{0:b}NAME`1&{0:x}NAME)&{0:y}NAME))
.TXT 0 36 74 0 0 0
Cg a68.000000,68.000000,24
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Проинтегрировав получим:}}
.EQN 1 22 247 0 0 0
{0:Xc}NAMEч(2*(1)/(3)*({0:D}NAME)^(3)+(1)/(2)*({0:D}NAME)^(2)*{0:b}NAME)/(({0:D}NAME)^(2)+{0:b}NAME*{0:D}NAME)
.EQN 13 -54 75 0 0 0
{0:Xc}NAME:(2*(({0:D}NAME)^(3))/(3)+(({0:D}NAME)^(2))/(2)*{0:b}NAME)/(({0:D}NAME)^(2)+{0:D}NAME*{0:b}NAME)
.EQN 0 19 80 0 0 0
{0:Xc}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 10 86 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.TXT 5 -28 77 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,82
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 В системе координат, 
связанной с пересечение оси нашего вращения и "оси симметрии"}}
.EQN 5 0 79 0 0 0
{0:Xc0}NAME:{0:Xc}NAME-({0:D}NAME)/(2)
.EQN 0 17 82 0 0 0
{0:Xc0}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 12 85 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.TXT 5 -31 88 0 0 0
Cg a76.250000,76.250000,134
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Проанализировав схему 
крепления призмы на предварительном этапе выбираем \par радиальные 
подшипники качения сверхлегкой серии  8   1000813}}
.TXT 5 1 89 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,21
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Параметры подшипника:}}
.EQN 3 1 91 0 0 0
{0:Db}NAME:85
.TXT 0 8 93 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 0 8 92 0 0 0
{0:Dm}NAME:65
.TXT 0 7 94 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 0 6 95 0 0 0
{0:D2b}NAME:80
.TXT 0 8 96 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 0 6 97 0 0 0
{0:D2m}NAME:69
.TXT 0 8 98 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 0 7 287 0 0 0
{0:nlim}NAME:6300
.EQN 3 -58 99 0 0 0
{0:Dt}NAME:5.56
.TXT 0 7 100 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 0 9 101 0 0 0
{0:B}NAME:10
.TXT 0 6 102 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.TXT 0 13 103 0 0 0
Cg a72.250000,72.250000,12
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 осевая игра }}
.EQN 0 11 104 0 0 0
{0:c}NAME:70
.TXT 0 7 105 0 0 0
Cg a45.250000,45.250000,3
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мкм}}
.EQN 0 9 286 0 0 0
{0:z}NAME:22
.TXT 3 -62 192 0 0 0
Cg a72.250000,72.250000,6
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 масса }}
.EQN 0 9 194 0 0 0
{0:mp}NAME:0.13
.TXT 0 10 195 0 0 0
Cg a52.250000,52.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг}}
.EQN 0 13 288 0 0 0
{0:C0}NAME:849
.EQN 0 13 289 0 0 0
{0:C}NAME:910
.TXT 3 -47 106 0 0 0
Cg a74.250000,74.250000,94
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Из справочной литературы 
известно, что момент трения в подшипниках этого класса \par находят, как:}}
.TXT 4 19 109 0 0 0
Cg a59.250000,59.250000,4
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 где }}
.TXT 0 8 111 0 0 0
Cg a47.250000,47.250000,18
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 коэффициент трения}}
.EQN 0 21 110 0 0 0
{0:\m}NAME:0.0015
.EQN 2 -46 108 0 0 0
{0:Mtr}NAMEч{0:\m}NAME*{0:Rtr}NAME*{0:Q}NAME
.TXT 2 16 112 0 0 0
Cg a47.250000,47.250000,25
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 приведенный радиус трения}}
.EQN 0 22 113 0 0 0
{0:Rtr}NAME:({0:Db}NAME+{0:Dm}NAME)/(2)
.EQN 0 13 114 0 0 0
{0:Rtr}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 9 241 0 0 0
Cg a50.375000,50.375000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 мм}}
.EQN 3 -6 169 0 0 0
{0:Rtr}NAME:{0:Rtr}NAME*(10)^(-3)
.TXT 2 -54 116 0 0 0
Cg a50.250000,50.250000,29
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 приведенная на опору нагрузка}}
.EQN 0 26 117 0 0 0
{0:Q}NAME
.EQN 0 7 118 0 0 0
{0:Q}NAMEч1.4*({0:Fr}NAME)/({0:cos}NAME({0:\b}NAME))+({0:Fa}NAME)/({0:sin}NAME({0:\b}NAME))
.EQN 4 -32 119 0 0 0
{0:Fr}NAME
.TXT 0 5 121 0 0 0
Cg a65.250000,65.250000,32
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Радиальная нагрузка в подшипнике}}
.EQN 2 33 149 0 0 0
{0:\b}NAME:{0:asin}NAME((10*{0:c}NAME*(10)^(-3))/({0:Dt}NAME))
.EQN 0 18 154 0 0 0
{0:\b}NAME:{0:Re}NAME({0:\b}NAME)
.EQN 1 -56 120 0 0 0
{0:Fa}NAME
.TXT 0 5 122 0 0 0
Cg a65.250000,65.250000,28
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Осевая нагрузка в подшипнике}}
.EQN 2 51 163 0 0 0
{0:\b}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 7 -59 242 0 0 0
Cg a112.375000,112.375000,24
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Крепление: материал АЛ25}}
.TXT 6 -1 196 0 0 0
Cg a72.250000,72.250000,16
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Масса крепления:}}
.EQN 1 20 197 0 0 0
{0:\rk}NAME:2.69
.TXT 0 9 198 0 0 0
Cg a22.250000,22.250000,8
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 г/cм.куб}}
.EQN 0 17 203 0 0 0
{0:l}NAME:{0:L}NAME-{0:D}NAME
.EQN 5 -47 199 0 0 0
{0:mkr}NAME:((({0:D}NAME*\(2)+24))^(2)-(({0:D}NAME*\(2)))^(2))*({0:\p}NAME)/(4)*{0:\rk}NAME*(10)^(-3)*{0:l}NAME
.EQN 0 38 200 0 0 0
{0:mkr}NAME:{0:mkr}NAME*(10)^(-3)
.EQN 0 15 201 0 0 0
{0:mkr}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 12 202 0 0 0
Cg a39.250000,39.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг}}
.TXT 5 -64 225 0 0 0
Cg a75.250000,75.250000,37
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Учтем также массу двух 
подшипников по}}
.EQN 0 40 226 0 0 0
{0:mp}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 10 227 0 0 0
Cg a39.250000,39.250000,2
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг}}
.TXT 5 -51 205 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,47
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Тогда вес конструкции на 
выходном валу привода:}}
.EQN 0 43 207 0 0 0
{0:Pn}NAME:{0:P}NAME+{0:mkr}NAME*9.81+{0:mp}NAME*9.81
.EQN 3 0 208 0 0 0
{0:Pn}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 12 209 0 0 0
Cg a4.000000,4.000000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.EQN 4 -51 310 0 0 0
{0:mksp}NAME:({0:Pn}NAME-{0:P}NAME)/(9.81)
.TXT 0 13 311 0 0 0
Cg a58.875000,58.875000,18
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 учтем и подшипники}}
.TXT 7 -14 210 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,25
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Момент инерции крепления:}}
.TXT 0 23 212 0 0 0
Cg a50.250000,50.250000,28
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 (Приближаем полым цилиндром)}}
.EQN 6 -21 211 0 0 0
{0:Jkr}NAME:({0:mksp}NAME)/(2)*(((({0:D}NAME*\(2)+24)/(2)))^(2)-((({0:D}NAME*\(2))/(2)))^(2))*(10)^(-6)
.EQN 0 35 215 0 0 0
{0:Jkr}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 14 219 0 0 0
Cg a21.250000,21.250000,7
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг*кв.м}}
.TXT 8 -51 220 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,38
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Результирующий момент инерции 
на валу:}}
.EQN 5 2 222 0 0 0
{0:Jv}NAME:{0:Jkr}NAME+{0:Jyy}NAME
.EQN 0 22 223 0 0 0
{0:Jv}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 13 228 0 0 0
Cg a21.250000,21.250000,7
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 кг*кв.м}}
.TXT 5 -41 125 0 0 0
Cg a71.250000,71.250000,90
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Из курса теоретической 
механики (раздел статика) по схеме 2 составим уравнения равновесия:}}
.EQN 4 2 127 0 0 0
{0:Ray}NAME-{0:Pn}NAMEч0
.EQN 0 19 131 0 0 0
0ч0
.EQN 3 -19 128 0 0 0
{0:Raz}NAME+{0:Rbz}NAMEч0
.EQN 0 19 132 0 0 0
{0:Rbz}NAME*2*{0:l}NAMEч0
.EQN 3 -19 129 0 0 0
{0:Rbx}NAME+{0:Rax}NAMEч0
.EQN 0 19 133 0 0 0
-{0:P}NAME*{0:a}NAME-{0:Rbx}NAME*{0:l}NAMEч0
.TXT 3 -20 134 0 0 0
Cg a72.250000,72.250000,42
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Решив систему последних 
уравнений получим:}}
.EQN 4 2 136 0 0 0
{0:Ray}NAMEч{0:Pn}NAME
.EQN 0 9 139 0 0 0
{0:Rax}NAMEч({0:P}NAME*{0:a}NAME)/({0:l}NAME)
.EQN 0 25 140 0 0 0
{0:a}NAME:{0:Xc0}NAME
.EQN 0 11 141 0 0 0
{0:l}NAME:{0:L}NAME-0.5*{0:D}NAME
.TXT 4 -46 142 0 0 0
Cg a73.250000,73.250000,13
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 т.о. получим:}}
.EQN 0 17 144 0 0 0
{0:Fr}NAME:{0:Pn}NAME*({0:a}NAME)/({0:l}NAME)
.EQN 0 12 159 0 0 0
{0:Fr}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 9 164 0 0 0
Cg a21.250000,21.250000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.EQN 0 10 145 0 0 0
{0:Fa}NAME:{0:Pn}NAME
.EQN 0 9 160 0 0 0
{0:Fa}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 10 165 0 0 0
Cg a21.250000,21.250000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.TXT 4 -30 306 0 0 0
Cg a47.875000,47.875000,127
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Допустимо использование 
радиальных подшипников, т.к. осевая нагрузка менее 70% от 
неиспользованной радиальной грузоподъемности.}}
.EQN 2 -39 146 0 0 0
{0:Q}NAME:1.4*({0:Fr}NAME)/({0:cos}NAME({0:\b}NAME))+({0:Fa}NAME)/({0:sin}NAME({0:\b}NAME))
.EQN 0 25 156 0 0 0
{0:Q}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 10 166 0 0 0
Cg a21.250000,21.250000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.EQN 5 -27 312 0 0 0
{0:cos}NAME({0:\b}NAME)={0}?_n_u_l_l_
.EQN 0 16 313 0 0 0
{0:sin}NAME({0:\b}NAME)={0}?_n_u_l_l_
.EQN 4 -21 167 0 0 0
{0:Mtr}NAME:{0:\m}NAME*{0:Rtr}NAME*{0:Q}NAME
.EQN 0 17 170 0 0 0
{0:Mtr}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 11 173 0 0 0
Cg a46.250000,46.250000,3
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н*м}}
.TXT 7 -32 278 0 0 0
Cg a77.875000,77.875000,48
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Проверка грузоподъемности 
выбранных подшипников:}}
.EQN 6 4 280 0 0 0
{0:Kv}NAME:1.4
.EQN 0 12 281 0 0 0
{0:V}NAME:1
.EQN 0 9 282 0 0 0
{0:Kt}NAME:1
.EQN 4 -21 290 0 0 0
({0:Fa}NAME)/({0:C0}NAME)={0}?_n_u_l_l_
.EQN 0 13 291 0 0 0
{0:e}NAME:0.22
.EQN 1 16 284 0 0 0
({0:Fa}NAME)/({0:V}NAME*{0:Fr}NAME)={0}?_n_u_l_l_
.TXT 0 15 292 0 0 0
Cg a29.875000,29.875000,12
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 это больше e}}
.EQN 4 -44 293 0 0 0
{0:X}NAME:0.56
.EQN 0 10 294 0 0 0
{0:Y}NAME:2.0
.EQN 4 -10 283 0 0 0
{0:P}NAME:({0:X}NAME*{0:Fr}NAME*{0:V}NAME+{0:Y}NAME*{0:Fa}NAME)*{0:Kv}NAME*{0:Kt}NAME
.EQN 0 24 295 0 0 0
{0:P}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 9 302 0 0 0
Cg a39.875000,39.875000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.EQN 5 -32 297 0 0 0
{0:nv}NAME:2000
.EQN 0 12 298 0 0 0
{0:L}NAME:2000
.TXT 0 8 305 0 0 0
Cg a52.875000,52.875000,5
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 часов}}
.EQN 7 -21 296 0 0 0
{0:Cp}NAME:0.01*{0:P}NAME*((60*{0:nv}NAME*{0:L}NAME))^((1)/(3))
.EQN 0 23 299 0 0 0
{0:Cp}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 11 303 0 0 0
Cg a39.875000,39.875000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.EQN 0 7 300 0 0 0
{0:C}NAME={0}?_n_u_l_l_
.TXT 1 7 304 0 0 0
Cg a39.875000,39.875000,1
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Н}}
.TXT 0 10 301 0 0 0
Cg a22.875000,22.875000,10
{\rtf1\ansi \deff0{\colortbl;\red0\green0\blue128;}{\fonttbl{\f0
\fcharset0\fnil BetinaScript;}}{\stylesheet{\f0\fs20 Normal;}}\plain
\fs20 \pard\plain\s0\f0\fs20 \pard {\cf1 Подходит !}}
