## ДРЕЛЬ ДР-5

1 - насадка-дрель, 2 - кулачковый патрон, 3 - шпиндель, 4 - лыски, 5 - накидная гайка, 6 - полумуфта насадки, 7 - паз насадки, 8 - электропривод, 9 - рукоятка, 10 - выступ корпуса электропривода, 11 - полумуфта электропривода

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Вид зажимного механизма:
   - Патрон кулачковый - для режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. диаметром рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм -12.
   - Патрон кулачковый - для режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный диаметром рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм - 9.
   - Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с диаметром хвостовика 8 мм. Максимальный диаметром рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм, не более - 50.
2. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - 0...500.
3. Мощность, Вт - 150
4. Режим работы повторно-кратковременный:
   - продолжительность цикла в мин. - 15
   - продолжит. работы в течение цикла, мин. - 10
5. Масса, кг, не более :
   - насадка - 0,75;
   - электропривод - 0,7
6. Габаритные размеры, мм, не более:
   - насадка (без патрона): дл. 120, выс. 155, диаметр 60;
   - электропривод: длина 112, диаметр 45

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование | Кол-во
Насадка-дрель ДР-5 | 1
АСЗМ* | дополнительно
Патрон кулачковый 1-9 мм | 1
Патрон кулачковый 1-6 мм | 1
Ключ-стопор | 1
Ключ к патрону кулачковому | 1
Электропривод | 1
Блок питания | 1

* АСЗМ - автоматический зажимной механизм
© СКБ "Мединструмент"
ЗАО "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров"
Возврат к началу сайта СКБ МЕДИНСТРУМЕНТ.