## Дрель ДР-2А

1 - насадка-дрель, 2 - шпиндель, 3 - лыски, 4 - зажимной механизм: 4а - АСЗМ, 4б - цанга, 4в - кулачковый патрон, 5 - накидная гайка, 6 - полумуфта насадки, 7 - паз насадки, 8 - электропривод, 9 - полумуфта электропривода, 10 - выступ корпуса электропривода.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Вид зажимного механизма:
   Только для проведения спиц.
   - цанга 0,8-1,0 - для спиц диаметром от 0,8 до 1,0 мм;
   - цанга 1, 2-1,5 - для спиц диаметром от 1,2 до 1,5 мм;
   - цанга 1,5-2,0 - для спиц диаметром от 1,5 до 2,0 мм;
   - цанга 2,0-2,5 - для спиц диаметром от 2,0 до 2,5 мм;
   - АСЗМ 0,8-1,0 для спиц диаметром от 0,8 до 1,0 мм;
   - АСЗМ 1,3-1,5 для спиц диаметром от 1,3 до 1,5 мм;
   - АСЗМ 1,8-2,0 для спиц диаметром от 1,8 до 2,0 мм.
2. Вид зажимного механизма:
   Для сверления и проведения спиц.
   - патрон кулачковый - для режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1,0 до 6,0 мм.
3. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - 0...1000.
4. Мощность, Вт - 100
5. Режим работы повторно-кратковременный:
   - продолжительность цикла в мин. - 15
   - продолжит. работы в течение цикла, мин. - 10
6. Масса, кг, не более :
   - насадка - 1,2;
   - электропривод - 0,7
7. Габаритные размеры, мм, не более:
   - насадка (без патрона): дл. 115, выс. 152, диаметр 45;
   - электропривод: длина 112, диаметр 45

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование | Кол-во
Насадка-дрель ДР-2А | 1
Цанга 0,8-1,0 | 1
Цанга 1,2-1,5 | 1
Цанга 1,5-2,0 | 1
Цанга 2,0-2,5 | 1
Цанга АСЗМ* 0,8-1,0 | 1
АСЗМ* 1,3-1,5 или АСЗМ* 1,8-2,0 | 1
Патрон кулачковый | 1
Ключ-стопор | 1
Ключ к патрону кулачковому | 1
Электропривод | 1
Блок питания | 1

* АСЗМ - автоматический зажимной механизм
© СКБ "Мединструмент"
ЗАО "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров"
Возврат к началу сайта СКБ МЕДИНСТРУМЕНТ.