Стационарная кислородная система.

Установлены две независимые кислородные системы: кислород из баллонов под высоким давлением подается для экипажа в кабине, а химические генераторы поставляют кислород в пассажирский салон.

Кислородная система кабины экипажа является системой разжижения по требованию, которая смешивает кислород с воздухом в зависимости от высоты в кабине.

При необходимости на переключателе маски можно задать подачу 100% кислорода и/или непрерывный поток.

Кислород для пассажирского салона вырабатывается химическими генераторами кислорода. Разворачивание кислородных масок производится автоматически анероидным переключателем, срабатывающим при достижении высоты в гермокабине 14 000 футов, или вручную переключателем с защитным колпачком, расположенным на задней верхней панели кабины экипажа.