#### 6.9.1.10. Larc

`class compolyx.Larc`(dim=2, lft=1, lfc=1, lmt=1, lmc=1, wf_lft=1.0, wf_lfc=1.0, wf_lmt=1.0, wf_lmc=1.0)

LaRC failure criterion configuration

`dim`

  dimension of the LARC failure criterion (2 or 3)

`lfc`

  specifies whether to compute fiber compression failure

`lft`

  specifies whether to compute fiber tension failure

`lmc`

  specifies whether to compute matrix compression failure

`lmt`

  specifies whether to compute matrix tension failure

`serialize`()

  Serialize to Python string

`wf_lfc`

  weighting factor for lfc

`wf_lft`

  weighting factor for lft

`wf_lmc`

  weighting factor for lmc

`wf_lmt`

  weighting factor for lmt

Release 18.2 - © ANSYS, Inc. All rights reserved.