#### 6.9.1.12. VonMises

`class compolyx.VonMises`(vme=1, vms=1, iss=1, ins=0, wf_vme=1.0, wf_vms=1.0)

Von Mises failure criterion configuration

`ins`

  specifies wether to compute interlaminar normal stresses

`iss`

  specifies wether to compute interlaminar shear stresses

`serialize`()

  Serialize to Python string

`vme`

  specifies whether to compute von mises strain criteria

`vms`

  specifies whether to compute von mises stress criteria

`wf_vme`

  weighting factor

`wf_vms`

  weighting factor

Release 18.2 - © ANSYS, Inc. All rights reserved.