# speed test parameter file

PATTERN		IBBPBBPBBPBBPBB
OUTPUT		output/tennis.mpg
GOP_SIZE	30
SLICES_PER_FRAME	1

BASE_FILE_FORMAT	YUV
YUV_SIZE	352x240

INPUT_CONVERT	cat *.Y *.U *.V

INPUT_DIR	links/tennis

INPUT
stennis.*	[0-149]
END_INPUT


# motion vector search parameters

# MAD or MSE -- must be upper case
ERROR		MAD

# FULL or HALF -- must be upper case
PIXEL		HALF

# means +/- this many pixels
RANGE		8

PSEARCH_ALG	EXHAUSTIVE
BSEARCH_ALG	CROSS2

IQSCALE		8
PQSCALE		10
BQSCALE		25

