# solver params file

begin EIGRL EIGRL1
    Desired_Number_of_Roots 20
    Max_Vibration_Frequency {}
    Min_Vibration_Frequency {}
    SID 1
end EIGRL EIGRL1

begin EXEC
    begin SOL
        SOL 103
    end SOL

    begin TIME
        Max_CPU_Minutes 99999
    end TIME
end EXEC

begin Output_Selection
    begin Bulk_Data_Echo
        DESCR NONE
    end Bulk_Data_Echo

    begin Line_Control
        MAXLINES 99999
    end Line_Control
end Output_Selection

begin Parameter AUTOSPC
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part YES
end Parameter AUTOSPC

begin Parameter GRDPNT
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part 1
end Parameter GRDPNT

begin Parameter K6ROT
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part 0.0
end Parameter K6ROT

begin Parameter MAXRATIO
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part 1.0e7
end Parameter MAXRATIO

begin Parameter OGEOM
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part YES
end Parameter OGEOM

begin Parameter POST
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part -1
end Parameter POST

begin Parameter WTMASS
    Create 1
    Imaginary_Part {}
    Real_Part 1.0
end Parameter WTMASS

begin Subcase 0
    ACCELERATION NONE
    DISP NONE
    ESE NONE
    METHOD 1
    STRAIN NONE
    STRESS NONE
    VELOCITY NONE
end Subcase 0

